Ceci est une traduction de la page des Features List du site CyberTracker.

CyberTracker se compose de trois éléments principaux :

Développeur d'applications pour créer des écrans de saisie de données pour PC-Pocket ou Smartphone

Rapports pour afficher les données sous forme de tableaux, cartes, vues photo ou graphiques

Éléments pour gérer les éléments de la base de données

Dans les applications, la fonction « Nouvel écran » (New Screen) vous permet de sélectionner un modèle d'écran pour :

Liste d'éléments

Liste à cocher

Liste des numéros

Clavier numérique

Remarque

Remarque avec une courte question

Réglage de l'enregistrement du GPS

Écran de titre avec texte

Écran vide avec le titre et le navigateur

Écran blanc avec le navigateur

Le développeur d'applications vous permet de créer vos propres modèles d'écran personnalisé, en utilisant la fonction de mise en page

Le développeur d'applications vous permet de définir les propriétés de l'écran et de créer un lien entre les écrans en séquence d'écrans.

Les propriétés de l'application vous permettent de :

Sélectionner les propriétés de l'apparence générale

Sélectionner les propriétés du système global

Définir les propriétés du GPS, y compris la précision de visée, la précision de la piste, la saisie manuelle du GPS

Créer une carte de terrain pour la navigation

Créer des points GPS à rejoindre (GoTo)

Le développeur d'applications vous permet de créer de multiples applications et de les gérer.

La fonction de mise en page vous permet de créer votre propre écran à l'aide d'une boîte à outils de composants pour l'écran et de contrôles. Voir les options de la boîte à outils plus bas.

Le développeur d'applications dispose d'un simulateur permettant de tester l'application et tester les bugs, avant d'installer l'application sur un périphérique Windows Mobile, Palm ou Android.

Les rapports vous permet de :

Voir et interroger des données dans une table

Voir les données sur une carte

Voir les photos attachées aux données

Créer graphiques

Exporter des données

Les options de la carte comprennent :

Microsoft Virtual Earth (affichage par défaut)

Google Earth

ESRI Shapefile couches cartographiques

Carte sous forme d'image

Le rendu cartographique comprend :

Des données ponctuelles

Des données linéaires

Analyse par grille pour le dénombrement de mailles

Analyse par grille pour l'effort

Analyse par grille d'indice d'abondance

La légende de la carte inclus :

Sélectionnez pour afficher ou masquer une requête spécifique

Afficher ou masquer les points de temporisation

La couleur, le style et la taille de points

La transparence

Les outils cartographiques comprennent :

Zoom avant ou arrière

Sélection de zone pour zoomer

Vue globale de la carte

Sélection d'un point des données

Mesure de distance

Déplacement de point

Création d'une carte terrain

Les paramètres cartographiques comprennent :

L'apparence de la carte

Réglages des intervalles d'enregistrement de traces

Réglages du Datum et de la projection

Réglages du géo-référencement de la carte

Paramètres d'exportation de la carte

Les graphiques comprennent :

Graphiques de fréquence

Graphiques d'efficacité

Graphiques de tendance

Données de tendance

L'éditeur de requête comprend :

Sélection d'un intervalle de dates

Contrôleur montrant les observations individuelles

Modification ou suppression d'observations

Ajout et suppression de colonnes à une table

Définition de la sortie pour chaque colonne

Datum et projection

Constructeur de filtre avancé

Les rapports vous permettent également de créer plusieurs rapports et de les gérer

Configuration d'un serveur CyberTracker Une base de données CyberTracker est généralement une base de données Microsoft Access ou un fichier .MDB. CyberTracker supporte les connexions aux bases de données aux serveurs de bases de données tels que MySQL et Microsoft SQL Server.

L'export de données comprennent :

Feuille de calcul Microsoft Excel

Format csv (valeur séparée par virgules)

Fichier d'export de CyberTracker (CTX)

Export du fichier de règles

Langage XML (eXtended Markup Language)

Base de données externe

Darwin Core (XML )

Google Earth (KML)

Valeur séparée par des tabulations

Page Web ( HTML )

Fichier ESRI Shapefile

Fichier ESRI Shapefile (traces intégrée)

Fichiers d'échange JPEG

Bitmap

Windows Metafile

L'importation de données comprend :

L'import de fichier contenant des données de CTX CyberTracker ou base de données CyberTracker

L'import de colonnes de champs de données d'une feuille de calcul Excel

Le menu outils comprend :

L'édition des profils d'écran pour différents appareils portables

La carte par défaut

Un simulateur de GPS

Une console de récupération de données

Un jeu de base de données

Créer une connexion à la base de données

La menu Propriétés de la base de données comprend :

Le détail de l'auteur de la base de données

Les paramètres de transfert de données à distance pour envoyer les données sur le terrain vers un site ftp central

Des fonctionnalités protégées par mot de passe

Fusion de bases de données

Le suivi des modifications

Les éléments vous permettent de créer de nouvelles catégories d'éléments de base de données et de définir les propriétés des éléments de la bases de données.

Le mode mise en page des applications comprennent une boîte à outils avec des composants et des boutons de contrôles pour l'écran :

La boîte à outils des boutons de contrôle statiques comprennent :

Tableau de bord

Image

Agrandir l'image

Son

Boîte de défilement

Marques

GPS

Télémètre

Mémo

La barre de titre

Prise de note

L'état du système

Les boutons de contrôles des outils de données comprennent :

Historique

Navigateur

Navigateur Retour

Navigateur Suivant

Navigateur Accueil

Navigateur Passer

Navigateur Sauvegarder

Navigateur Option

Navigateur GPS

Navigateur Aller à

Élément Image

Élément Zoom Image

Élément Son

Élément Enregistrement

Élément Tableau de bord

Élément Mémo

Élément Conteneur

Élément Liste

Élément Formule

Élément Clavier

Élément Éditeur de texte

Élément Appareil photo

Élément Télémètre

Élément Raindance

Élément Série de données

Élément Nombre

Élément Grille d'image 1

Élément Grille d'image 2

Carte de terrain

Liste de points à rejoindre (Goto)

Liste d'intervalles GPS

Informations sur le propriétaire

Envoie de données

La boîte à outils Actions comprend :

Ajout d'un attribut

Ajout du nom de l'utilisateur

Configuration GPS

Prise de position GPS

Prise de la dernière position GPS

Prise de l'heure

Configuration du télémètre.